Lahden tietomallitestauksen käyttötapaukset

**Asemakaavat**

Asemakaavan muutos

* Esimerkkikaava A-2743a
* Aineistossa mukana kaava A-2428a, johon kaavamuutos A-2743a kohdistuu

Asemakaava ja asemakaavan muutos

* Esimerkkikaava A-2784a
* Aineistossa mukana kaavat A-2406 ja A-1890, joihin kaava A-2784a kohdistuu

**Yleiskaavat**

Strateginen yleiskaava

* Esimerkkikaava Y-202

Rakentamista ohjaava yleiskaava

* Esimerkkikaava Y-165

Kaavakohteiden kaava-alueen rajauksiin on liitetty ominaisuustietoina mukaan kaavakohtaista rekisteritietoa, kuten kaavan laji, lajintarkenne, hyväksyjä, hyväksymispvm jne. Myös kaavan määräykset ovat kaava-alueen ominaisuustietoina.

Aineistot ovat shape-muodossa (kaava-alue -aineisto myös gml). Jokaiseen shp-tiedostoon on lisätty koordinaatistomäärittely ja niistä on poistettu turhat attribuutit. Shp-formaatin ongelmana on se, että tekstikenttien sisältö on rajoitettu 254 merkkiin, joten jonkun verran tietoa puuttuu, varsinkin kaava-alue -tiedostoista. Myös kenttien nimet ovat osittain lyhentyneet johtuen ko formaatin rajoitteesta. Tästä syystä kaava-alue aineisto on kirjoitettu myös gml-muotoon. Siinä on kaikkien kenttien tekstit täysimittaisina.

Lahden kaupunki tarjoaa kaava-aineistojen käyttöön myös sekä WMS- että WFS-rajapintaa. Lisää rajapintapalveluista:

<https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit-ja-rakentaminen/kartat-paikkatiedot/rajapinnat/>

Kysy lisää:

Maria Vanhala

maria.vanhala@lahti.fi, p. 044 018 7217